3.

Standleitung fur die Qualitat und DSL anschluss furs surfen..

Standleitung internes Netz, vpn usw

all Standleitung erfullt alle voraussetzungen der firma

oder

1 Internetanschluss mit vpn fur das gesamte netzwerk

dafur grosser anbieter

frage : reicht es ? normalerweise 2 …

Zu jeder Lokation eine Standleitung .. mit eigenem Outlet

firewall. (sollte bis layer 7 gehen)

standard sachen nicht blockieren

host => proxy => router

proxy in sdn wird von controller gesteuert

nicht mit webproxy verwechseln

web proxy === http, und https

Naghmeh:

Aufgabe 3) ob DSL fuer QOS ausreichend ist?

4)bei Firewall gibt es standard Regeln und muss min. Die Attacke (z.B. DoS) warnen.

5) https, alle Webanfragen von host wird von switch zu proxy weitergeleitet. proxy macht den request und erhaltet die antwort und leitet sie wieder zurueck. Vorteile : 1) Sicherheit 2) bandbreite weniger ausgelastet 3) Geschwindigkeit

6) mehr ueber Netzwerk-Design lessen